(가칭)성산 ․ 오조 지질트레일 안내시설물

디자인 보완 ‧ 제작 ‧ 설치 과업지시서

Ⅰ		과 업 개 요

1. 과 업 명 : (가칭)성산․오조 지질트레일 안내시설물 디자인 보완‧제작‧설치

2. 과업기간 : 2015년 4월 17일 까지

※ 문화재 지정 구역내 안내시설물 설치 허가가 늦어질 경우 기간 연장

3. 과업목적

○ (가칭)성산․오조 지질트레일 내 탐방객을 위해 코스를 안내하고 지역의 자원에 대한 해설을 제공하는 안내시설물이 요구됨

○ 따라서 (가칭)성산․오조 지질트레일 코스에 대해 안내시설물 디자인 보완‧제작‧설치하여 지질트레일에 대한 이해도 증진과 함께 탐방객들이 쉽게 코스를 찾아서 걸을 수 있도록 편의를 도모코자함

4. 과업주요내용

○ (가칭)성산․오조 지질트레일 안내시설물 디자인 보완

○ 디자인을 활용한 안내시설물 제작 및 설치

Ⅱ		과업 내용

1. 안내시설물 디자인 보완

□ 안내시설물 외형 디자인 보완

○ 보완방향

- 김녕‧월정 지질트레일 안내시설물 디자인을 기초 자료로 활용

- 성산일출봉지역의 지질트레일 컨셉인 지질을 포함한 해양문화를 상징적으로 나타낼 수 있는 디자인 보완

※ 김녕․월정 지질트레일 안내시설물(종합안내판, 뷰포인트 해설판, 해설판)을 기초로 하여 보완 추진

※ 방향표시기는 현재 성산일출봉 지역에 설치된 시설물을 기초로 하여 ‘화살표’ 부분 보완 추진

- 안내시설물은 주변 환경과 조화를 이루며, 색채와 소재 등의 창의성이 뛰어나고, 지질트레일을 상징적으로 나타낼 수 있도록 디자인되어야함

- 안내시설물은 내구성 및 향후 관리 용이성을 고려한 디자인 보완

○ 디자인 보완내용(안)

구 분	내 용
안내시설물 디자인	- 종합안내판 디자인 보완 1식 - 해설판 디자인 보완 1식 - 뷰포인트 해설판 디자인 보완 1식 - 방향표시기(나무) 보완 1식

○ 시방서 및 설계도면 작성

- 시방서 : 일반․자재 2부로 구분해서 작성하며, 세부내용을 포함

⦁세부내용

‣일반시방서 : 제작과정, 제작규격, 색상, 설치공법, 외형․외관 등

‣자재시방서 : 사용재료의 재질, 규격, 명칭, 품질, 질감 등

⦁시방서는 A4크기로 발주처가 지정하는 방식으로 제작

- 설계도면 : 평면도, 입면도, 각종 단면도 및 상세도 등을 포함하며, 작성원칙에 의거하여 작성

⦁작성원칙 : 각부 치수의 명확한 표기, 각종 사용자재의 명칭 및 규격 기입, 각종 안내 시설물의 표기, 연계공사와의 구분 표시, 특수 공법인 경우 세부 설계도 작성

- 원가계산서는 각 공정을 세분화하여 작성

(안내시설물 자재 제작, 안내시설물 완전 제작, 설치로 구분)

□ 안내시설물 콘텐츠 디자인 보완

○ 보완방향

- (가칭)성산․오조 지질트레일 컨셉인 지질을 포함하여 해양문화를 상징적으로 나타낼 수 있는 디자인 보완

- 안내시설물 외관디자인 및 재질 등과 조화를 이루며, 주변경관․색 등을 고려하여 도식성을 높이도록 디자인 보완

- 내국인뿐만 아니라 외국인들도 보면서 이해가 되도록 4개국어(국, 영, 일, 중)가 포함된 디자인 보완

※ 지질트레일 콘텐츠를 설명하는 자료(해설판 문구 포함)는 공사에서 제공

○ 개발내용(안)

구 분	콘 텐 츠
종합안내판(1개)	- 지질트레일 소개 및 코스안내
뷰포인트 해설판(2개)	- 성산일출봉 뷰포인트
	- 우도 뷰포인트
해설판(9개)	- 일제동굴진지 유적지 소개
	- 터진목,4.3 유적지 해설
	- 철새도래지 소개
	- 용천수 이야기
	- 족지물 소개
	- 식산봉 소개
	- 우도․성산항 소개
	- 이생진 시비 소개
	- 오정개 소개

□ 안내시설물 기본 디자인(안)

종합안내판	해설판		뷰포인트 해설판
빨간색 동그라미 안에 부분만 보완
방향표시기(나무)		방향표시기(리본)

※ 본 과업에 참여하고자 하는 업체대상 안내시설물 기본 디자인 파일 제공(단, AI파일 제외, JPG 또는 PDF에 한함)

2. 안내시설물 제작 및 설치

□ 안내시설물 제작․설치 방향

○ 안내시설물은 시방서와 설계도를 바탕으로 제작 및 설치

□ 안내시설물 제작․설치 내용

○ 종합안내판

- 제작 및 설치 수량 : 2개

- 제작 콘텐츠 및 설치장소(안)

구 분	콘 텐 츠	설 치 장 소
1	- 지질트레일 종합 콘텐츠 소개	- 성산일출봉 주차장
2	- 지질트레일 종합 콘텐츠 소개	- 오조리사무소 앞

○ 해설판

- 제작 및 설치 수량 : 9개

- 제작 콘텐츠 및 설치장소(안)

구 분	콘 텐 츠	설 치 장 소
1	- 일제동굴진지 유적지 소개	- 일제동굴진지 입구
2	- 터진목,4.3 유적지 해설	- 터진목 입구
3	- 철새도래지 소개	- 철새도래지 주변
4	- 용천수 이야기	- 용천수 지역
5	- 족지물 소개	- 족지물 입구
6	- 식산봉 소개	- 식산봉 입구
7	- 우도․성산항 소개	- 성산항 입구
8	- 이생진 시비 소개	- 이생진 시비 입구
9	- 오정개 소개	- 오정개 전망 포인트 부근

○ 뷰포인트 해설판

- 제작 및 설치 수량 : 2개

- 제작 콘텐츠 및 설치장소(안)

구 분	콘 텐 츠	설 치 장 소
1	- 성산일출봉 뷰포인트	- 세기알포구
2	- 우도 뷰포인트	- 입산봉 정상

○ 방향표시기

- 제작 및 설치 수량 : 나무-5개(신규제작)/70개(화살표만 제작)

리본-200개

- 제작세부내용(안)

구 분	제작수량	비 고
방향표시기(나무)	5개	신규제작
	70개	기존에 설치된 방향표시기에서 ‘화살표’만 새로 제작․교환
방향표시기(리본)	200개	리본재질-평직골직

※ 방향표시기는 2014년 12월에 35개가 제작․설치되었으며, 본 과업에서는 작년에 제작한 방향표시기에서 ‘화살표’만 새로 제작․교환하며, 현재 설치된 장소에서 변경된 코스에 맞춰서 재설치

- 설치장소(안)

구 분	제 작 내 용	설 치 장 소
방 향 표 시 기	나무 방향표시기	주요 갈림길 위주
	리본 방향표시기	150m 간격

□ 안내시설물 설치장소 위치(안)

※ 세부 지번 및 세부위치 ‘별첨’ 참조

Ⅲ		과업보고 ‧ 과업성과품 ‧ 사후관리

1. 과업보고

○ 착수보고회

- 보고시기 : 계약 체결 후 7일 이내 착수보고회 개최

- 제출서류 : 착수계, 보안각서, 수행인 명단, 과업수행계획서

- 과업수행자는 제출한 과업수행계획에 의거 과업내용을 차질없이 수행하여야 한다.

○ 중간보고회 : 안내시설물 디자인 개발 완료시

- 안내시설물 제작 및 설치일정 보고

○ 수시보고 : 과업지시자 요청 시

○ 최종보고회 : 계약종료일 기준 7일 이내 최종보고회 개최

2. 과업성과품

○ 과업수행자는 계약 종료 전까지 안내시설물을 과업지시자가 지정한 위치에 납품 및 설치한다.

○ 제출서류

- 완료계 1부 - 완료검사원 1부 - 완료내역서 1부 - 완성품 사진대장 2부 - 제작 및 설치과정 사진대장 2부 - 납품서 1부	- CD 또는 USB 2개 - 완료디자인 보고서(설계도 포함) 3부 - 실시설계도면(A3) 3부 - 일반․자제시방서 각 3부 - 그 외 과업지시자가 요청하는 서류

3. 사후관리

○ 설치 운용과 유지보수 관리 측면에 대하여 검토한 것을 상세한 내용으로 작성하여 제출한다.(문서편집기-한글 또는 PPT 활용)

○ 안내시설물 제작이 시방서의 내용과 상이하거나, 불량 또는 파손이 있는 경우 보완 및 보수하여야 한다.

○ 안내시설물 제작 완료 후 대금 청구 시 하자이행보험증권을 첨부하여야한다.

○ 제작·설치 완료 후(완료계 제출시점) 1년 동안 설치된 안내시설물과 관련된 하자 발생 시 무상 보수한다.

- 단 천재지변으로 인한 재해의 경우 예외

Ⅴ		과업의 시행지침

1. 시행지침

□ 공통사항

○ 과업수행자는 과업지시자의 협조 및 지시·감독을 받아 과업진행을 위한 인력·물자를 확보하여 업무를 총괄적으로 실행한다.

○ 과업 수행과정 중 과업지시자의 요청과 승인이 있을 때는 업무를 조정할 수 있다.

○ 과업수행자는 성실하고 원활한 과업수행을 위하여 신의와 책임의식을 갖고 추진하며, 과업지시자와 긴밀한 협조체제를 유지한다.

○ 과업수행자는 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 및 안전사고와 관련한 손실보상 등 모든 책임을 져야한다.

○ 과업지시자는 현장대리인이나 수급인, 기타 고용인이 과업수행에 부적당하다고 판단될 때에는 교체를 요구할 수 있으며 과업수행자는 이에 응하여야 한다.

○ 본 과업에 참여하는 인력 구성을 확정 착수 보고시까지 제출한다.

○ 본 과업에서 산출되는 모든 결과물의 소유권은 과업지시자로 귀속되며, 과업수행자는 저작권 및 사용권을 주장할 수 없다.

○ 과업수행자는 모든 과정에서 제반 관련법규를 준수한다.

○ 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 관계법령, 규정, 지침 등에 의거 과업 지시자와 협의하여 결정하며, 과업수행상 어구해석에 이견이 있는 경우 또는 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 과업지시자의 의견에 따라야 한다.

○ 법령 또는 부득이한 사유로 행사를 진행할 수 없을 경우에는 협상 중 또는 계약체결 후에도 행사를 취소, 변경할 수 있다.

○ 계약의 변경 및 해지

- 과업수행자와 과업지시자는 부득이한 사유가 발생하였을 경우 상호 합의하여 본 계약을 변경할 수 있다.

- 계약기간 중 과업수행자와 과업지시자 쌍방은 어느 일방의 계약위반 또는 본 계약상의 의무이행을 태만히 하거나 의무를 이행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하다고 판단될 경우, 이를 서면으로 시정 요구할 수 있다.

- 과업지시자는 과업수행자가 월 2회 이상의 서면통지를 받았음에도 불구하고 특별한 사유 없이 이를 시정하지 아니거나 계약사항을 위반할 경우에는 본 계약을 해지할 수 있다.

○ 본 계약에 관한 소송은 과업지시자의 소재지를 관할하는 법원을 관할 법원으로 한다.

□ 디자인 보완

○ 공사에서 제시한 안내시설물 디자인을 기초자료로 활용하여 보완작업을 추진한다.(예 : 내구성 강화, 컬러톤 수정 등)

○ 안내시설물은 구조의 안정성 및 설계기준에 적합하게 보완되어야 한다.

○ 과업수행자는 과업진행에 따른 안내시설물 일반(제작 및 설치용) ‧ 자제계획 시방서를 제시하여야 한다.

○ 각종 설계도서는 제작 및 설치가 용이하도록 작성하여야 하며, 특정의 노하우, 권리주장 등이 수반되는 요소에 대해서는 본 설계도서에 적용함으로써 본 사업용도 범위 내에서 과업지시자가 사용권을 소유한다. 따라서 본 과업 수행에 적용된 각종 권리분쟁이 발행할 경우는 과업수행자의 책임으로 한다.

○ 도면에 의한 표시가 곤란한 부분의 설계도서 작성에는 문자 또는 기호에 의한 설명이 가능하며, 제작 및 설치에 필요한 설명을 병기하여야 한다.

○ 공사가 제시한 디자인에서 대폭 수정이 될 경우, 시방서 및 설계도면은 전문가(공사와 협의) 자문에 따른 보완작업 후 제작 및 설치 진행

※ 전문가 : 관련문야 경력 10년 이상 또는 관련학과 교수

□ 제작 및 설치

○ 안내시설물은 제안된 시방서 및 설계도면을 토대로 제작하며 사업예산 범위내 최대한 고품질, 고효율의 제품이 제작될 수 있도록 제안한다.

○ 안내시설물은 안정성 및 유지 관리의 편리성이 뛰어나도록 제작되어야 하며, 설치 후 사후관리방안 및 옥외광고물등 관리법령에 적합하여야 한다.

○ 안내시설물의 주재료는 현장여건 등 적용가능한 모든 소재 및 기법을 사용할 수 있으며, 환경 친화적이고 외부 환경에 장기간 견딜 수 있는 견고성과 내구성, 구조적인 안정성을 갖추어야 한다.

○ 하절기 또는 동절기의 온도와 강수, 강설 등의 요인에 의해 형태나 색채가 변화되지 않도록 설치기준을 강화하여야 한다.

○ 안내시설물 제작 및 설치에 사용되는 모든 기자재는 KS제품을 사용하여야 하며, 사인물의 유지 관리가 용이하고 관리비용이 최소화되도록 하여야 한다.

○ 안내시설물 제작 및 설치 시에는 공사와 협의하여 최종적으로 과업지시자가 지정한 장소에 설치하여야 하며 책임자급을 현장에 배치하여 업무추진에 만전을 기하고 과업수행 시 나타나는 문제점과 과업내용에 대해서는 수시로 과업지시자와 협의하여야 한다.

2. 위반사항에 대한 조치

○ 다음의 사유가 발생한 경우 과업수행상 특별한 사유가 없는 한 계약 위반행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

- 과업지시자의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행한 때

- 과업내용과 실제과업을 다르게 수행하거나 제출서류 등에 중대한 차이가 있어 적절한 과업수행을 기대할 수 없는 경우

- 기타 계약조건을 위반한 때

- 기타 과업수행이 어렵다고 인정되는 경우

○ 상기 항에 해당될 경우, 과업지시자는 과업수행자에 대하여 일체의 용역대가를 지불하지 아니함은 물론이고, 기 지급분이 있는 경우 과업수행자는 이를 즉시 반환 조치하고 손해배상을 하여야 한다.

[별 첨1] 안내시설물 디자인

종합안내판
뷰포인트 해설판
해설판
방향표시기(리본)	방향표시기(나무)

[별 첨2] 종합안내판, 해설판, 뷰포인트 해설판 설치위치정보(안)

❍ 세부지번 및 위치도

- 종합안내판

내 용		장소 사진
위치	성산일출봉 주차장
지번	성산리 114
위치	오조리사무소
지번	오조리 155

- 해설판

내 용		장소 사진
위치	일제동굴진지
지번	성산리 142 맞은편
위치	터진목 입구
지번	고성리 224-3
위치	철새도래지 주변
지번	고성리 275 맞은편
위치	용천수 지역
지번	오조리 86 맞은편
위치	족지물 입구
지번	오조리 709앞
위치	식산봉 입구
지번	오조리 311
위치	성산항 입구
지번	성산리 357
위치	이생진 시비 입구
지번	성산리 306-2
위치	오정개 전망 포인트 주변
지번	성산리 297-1 맞은편

- 뷰포인트 해설판

내 용		장소 사진
위치	오조 해녀의 집 버스정류장 부근
지번	오조리 5 맞은편
위치	우도뷰
지번	성산리 301-4