김녕 ․ 월정 지질트레일 안내시설물

디자인 개발 ‧ 제작 ‧ 설치 과업지시서

Ⅰ		과 업 개 요

1. 과 업 명 : 김녕․월정 지질트레일 안내시설물 디자인 개발‧제작‧설치

2. 과업기간 : 2014년 10월 12일 까지

※ 문화재 지정 구역내 안내시설물 설치 허가가 늦어질 경우 기간 연장

3. 과업목적

○ 김녕․월정 지질트레일 내 탐방객을 위해 코스를 안내하고 지역의 자원에 대한 해설을 제공하는 안내시설물이 요구됨

○ 따라서 김녕․월정 지질트레일 코스에 대해 안내시설물 디자인 개발‧제작‧설치하여 탐방객들이 쉽게 코스를 찾아서 걸을 수 있도록 편의 제공

4. 과업주요내용

○ 김녕․월정 지질트레일 안내시설물 디자인 개발

○ 디자인을 활용한 안내시설물 제작 및 설치

Ⅱ		과업 내용

1. 안내시설물 디자인 개발

□ 안내시설물 외형 디자인 개발

○ 개발방향

- 산방산‧용머리해안 지질트레일 안내시설물 디자인을 기초 자료로 활용

- 김녕․월정 지질트레일 컨셉인 지질을 포함한 민속․문화를 상징적으로 나타낼 수 있는 디자인 개발

- 안내시설물은 주변 환경과 조화를 이루며, 색채와 소재 등의 창의성이 뛰어나고, 지질트레일을 상징적으로 나타낼 수 있도록 디자인되어야 함

○ 개발내용(안)

구 분	내 용
안내시설물 디자인	- 종합안내판 디자인 개발 1식 - 해설판 디자인 개발 1식 - 뷰포인트 해설판 디자인 개발 1식 - 방향표시기(나무) 2식 - 방향표시기(리본) 2식

○ 시방서(설계 내역서) 작성

- 시방서는 일반․자재 2부로 구분해서 작성하며, 세부내용을 포함

⦁세부내용

‣일반시방서 : 제작과정, 제작규격, 색상, 설치공법, 외형․외관 등

‣자재시방서 : 사용재료의 재질, 규격, 명칭, 품질, 질감 등

⦁시방서는 A4크기로 발주처가 지정하는 방식으로 제작

- 설계도면은 평면도, 입면도, 각종 단면도 및 상세도 등을 포함하며, 작성원칙에 의거하여 작성

⦁작성원칙 : 각부 치수의 명확한 표기, 각종 사용자재의 명칭 및 규격 기입, 각종 안내 시설물의 표기, 연계공사와의 구분 표시, 특수 공법인 경우 세부 설계도 작성

- 원가계산서는 각 공정을 세분화하여 작성

(안내시설물 자재 제작, 안내시설물 완전 제작, 설치로 구분)

□ 안내시설물 콘텐츠 디자인 개발

○ 개발방향

- 김녕․월정 지질트레일 컨셉인 지질을 포함하여 민속․문화를 상징적으로 나타낼 수 있는 디자인 개발

- 안내시설물 외관디자인 및 재질 등과 조화를 이루며, 주변경관․색 등을 고려하여 도식성을 높이도록 디자인 개발

- 내국인뿐만 아니라 외국인들도 보면서 이해가 되도록 4개국어(국, 영, 일, 중)가 포함된 디자인 개발

※ 지질트레일 콘텐츠를 설명하는 자료(해설판 문구 포함)는 공사에서 제공

○ 개발내용(안)

구 분	콘 텐 츠
종합안내판	- 지질트레일 코스 소개 및 안내
	- 입산봉 소개 및 안내
뷰포인트 해설판	- 세기알포구에서 바라본 해안선
	- 입산봉정상에서 바라본 김녕마을
	- 월정리 밭담과 해안가
해설판	- 세기알해변 및 김녕포구 이야기
	- 도대불 관련 역사 및 이야기
	- 조간대 지질 특성 및 이에 따른 어장 이야기
	- 청굴물 이야기 및 낚시
	- 게웃샘굴, 게웃샘물 이야기, 동굴 위 사람들
	- 건강빌레정원(맨발로 빌레를 걸어보자)
	- 김녕본향당 이야기
	- 선사 유적지로의 궤네기굴과 궤네기당 이야기
	- 성세기당 이야기
	- 조른빌레길(빌레를 깨서 밭을 만든 이야기)
	- 김녕리 밭담길 관련 이야기(토양, 경작물)
	- 진빌레길(빌레 지질이야기 및 식물이야기)
	- 용천동굴 호수 이야기
	- 월정리 밭담길 관련 이야기(산담, 장묘문화)
	- 당처물동굴 이야기 및 발견과정
	- 월정 카페거리 관련 이야기
	- 해신당 이야기
	- 투물러스 및 해안 지질 이야기
	- 환해장성 역사 이야기
	- 두럭산 전설 이야기
	- 성세기해변 소개 및 해안사구 이야기

※ 안내시설물 예시(산방산‧용머리해안 지질트레일)

종합안내판	해설판		뷰포인트 해설판
방향표시기(나무)		방향표시기(리본)

2. 안내시설물 제작 및 설치

□ 안내시설물 제작․설치 방향

○ 안내시설물은 시방서와 설계도를 바탕으로 제작 및 설치

□ 안내시설물 제작․설치 내용

○ 종합안내판

- 제작 및 설치 수량 : 3개

- 제작 콘텐츠 및 설치장소(안)

구 분	콘 텐 츠	설 치 장 소
1	지질트레일 종합 콘텐츠 소개	김녕어울림센터 앞
2	지질트레일 종합 콘텐츠 소개	월정리사무소 앞
3	입산봉 종합 콘텐츠 소개	입산봉 입구

○ 해설판

- 제작 및 설치 수량 : 22개

- 제작 콘텐츠 및 설치장소(안)

구 분	콘 텐 츠	설 치 장 소
1	세기알해변 및 김녕포구 이야기	세기알해변
2	도대불 관련 역사 및 이야기	도대불
3	조간대 지질 특성 및 이에 따른 어장 이야기	조간대
4	청굴물 이야기 및 낚시	청굴물
5	게웃샘굴, 게웃샘물 이야기, 동굴 위 사람들	게웃샘굴과 게웃샘물
6	맨발로 빌레를 걸어보자	건강빌레정원
7	김녕본향당 이야기	김녕본향당
8	선사 유적지로의 궤네기굴과 궤네기당 이야기	궤네기굴과 궤네기당
9	성세기당 이야기	성세기당
10	빌레를 깨서 밭을 만든 이야기	조른빌레길(빌레왓)
11	김녕리 밭담길 관련 이야기(토양, 경작물)	김녕리 밭담길
12	빌레 지질이야기 및 식물이야기	진빌레길
13	용천동굴 호수 이야기	용천동굴 호수지역
14	월정리 밭담‧산담길 관련 이야기(산담, 장묘문화)	월정리 밭담길
15		월정리 산담
16	당처물동굴 이야기 및 발견과정	당처물동굴
17	월정 카페거리 관련 이야기	월정 카페거리
18	해신당 이야기	해신당
19	투물러스 및 해안 지질 이야기	투물러스
20	환해장성 역사 이야기	환해장성
21	두럭산 전설 이야기	두럭산
22	해변 소개 및 해안사구 이야기	김녕성세기해변과 해안사구

○ 뷰포인트 해설판

- 제작 및 설치 수량 : 3개

- 제작 콘텐츠 및 설치장소(안)

구 분	콘 텐 츠	설 치 장 소
1	세기알포구에서 바라본 해안선	세기알포구
2	입산봉정상에서 바라본 김녕마을	입산봉 정상
3	월정리 밭담과 해안가	진빌레정

○ 방향표시기

- 제작 및 설치 수량 : 나무-65개 / 리본-200개

- 제작내용 및 설치장소(안)

구 분	제 작 내 용	설 치 장 소
방 향 표 시 기	나무 방향표시기	주요 갈림길 위주
	리본 방향표시기	150m 간격

※ 안내시설물 세부설치 장소 및 지번 자료 별도 제공

Ⅲ		과업보고 ‧ 과업성과품 ‧ 사후관리

1. 과업보고

○ 착수보고회

- 보고시기 : 계약 체결 후 7일 이내 착수보고회 개최

- 제출서류 : 착수계, 보안각서, 수행인 명단, 과업수행계획서

- 과업수행자는 제출한 과업수행계획에 의거 과업내용을 차질없이 수행하여야 한다.

○ 중간보고회 : 안내시설물 디자인 개발 완료시

- 안내시설물 제작 및 설치일정 보고

○ 수시보고 : 과업지시자 요청 시

○ 최종보고회 : 계약종료일 기준 7일 이내 최종보고회 개최

2. 과업성과품

○ 과업수행자는 계약 종료 전까지 안내시설물을 과업지시자가 지정한 위치에 납품 및 설치한다.

○ 제출서류

- 완료계 1부 - 완료검사원 1부 - 완료내역서 1부 - 완성품 사진대장 1부 - 제작 및 설치과정 사진대장 1부 - 납품서 1부 - CD 3매	- 완료디자인 보고서(설계도 포함) 3부 - 실시설계도면(A3) 3부 - 일반․자제시방서 각 3부 - 원가계산서 3부 - 가격산출내역서 3부 - 가격세부산출내역서 3부 - 그 외 과업지시자가 요청하는 서류

3. 사후관리

○ 설치 운용과 유지보수 관리 측면에 대하여 검토한 것을 상세한 내용으로 작성하여 제출한다.(문서편집기-한글 또는 PPT 활용)

○ 안내시설물 제작이 시방서의 내용과 상이하거나, 불량 또는 파손이 있는 경우 보완 및 보수하여야 한다.

○ 안내시설물 제작 완료 후 대금 청구 시 하자이행보험증권을 첨부하여야한다.

○ 제작·설치 완료 후(완료계 제출시점) 1년 동안 설치된 안내시설물과 관련된 하자 발생 시 무상 보수한다.

- 단 천재지변으로 인한 재해의 경우 예외

Ⅴ		과업의 시행지침

1. 시행지침

□ 공통사항

○ 과업수행자는 과업지시자의 협조 및 지시·감독을 받아 과업진행을 위한 인력·물자를 확보하여 업무를 총괄적으로 실행한다.

○ 과업 수행과정 중 과업지시자의 요청과 승인이 있을 때는 업무를 조정할 수 있다.

○ 과업수행자는 성실하고 원활한 과업수행을 위하여 신의와 책임의식을 갖고 추진하며, 과업지시자와 긴밀한 협조체제를 유지한다.

○ 과업수행자는 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 및 안전사고와 관련한 손실보상 등 모든 책임을 져야한다.

○ 과업지시자는 현장대리인이나 수급인, 기타 고용인이 과업수행에 부적당하다고 판단될 때에는 교체를 요구할 수 있으며 과업수행자는 이에 응하여야 한다.

○ 본 과업에 참여하는 인력 구성을 확정 착수 보고시까지 제출한다.

○ 본 과업에서 산출되는 모든 결과물의 소유권은 과업지시자로 귀속되며, 과업수행자는 저작권 및 사용권을 주장할 수 없다.

○ 과업수행자는 모든 과정에서 제반 관련법규를 준수한다.

○ 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 관계법령, 규정, 지침 등에 의거 과업 지시자와 협의하여 결정하며, 과업수행상 어구해석에 이견이 있는 경우 또는 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 과업지시자의 의견에 따라야 한다.

○ 법령 또는 부득이한 사유로 행사를 진행할 수 없을 경우에는 협상 중 또는 계약체결 후에도 행사를 취소, 변경할 수 있다.

○ 계약의 변경 및 해지

- 과업수행자와 과업지시자는 부득이한 사유가 발생하였을 경우 상호 합의하여 본 계약을 변경할 수 있다.

- 계약기간 중 과업수행자와 과업지시자 쌍방은 어느 일방의 계약위반 또는 본 계약상의 의무이행을 태만히 하거나 의무를 이행함에 있어 소정의 성과를 기대하기 곤란하다고 판단될 경우, 이를 서면으로 시정 요구할 수 있다.

- 과업지시자는 과업수행자가 월 2회 이상의 서면통지를 받았음에도 불구하고 특별한 사유 없이 이를 시정하지 아니거나 계약사항을 위반할 경우에는 본 계약을 해지할 수 있다.

○ 본 계약에 관한 소송은 과업지시자의 소재지를 관할하는 법원을 관할 법원으로 한다.

□ 디자인 개발

○ 안내시설물은 구조의 안정성 및 설계기준에 적합하게 설계되어야 한다.

○ 과업수행자는 과업진행에 따른 안내시설물 일반(제작 및 설치용) ‧ 자제계획 시방서를 제시하여야 한다.

○ 각종 설계도서는 제작 및 설치가 용이하도록 작성하여야 하며, 특정의 노하우, 권리주장 등이 수반되는 요소에 대해서는 본 설계도서에 적용함으로써 본 사업용도 범위 내에서 과업지시자가 사용권을 소유한다. 따라서 본 과업 수행에 적용된 각종 권리분쟁이 발행할 경우는 과업수행자의 책임으로 한다.

○ 도면에 의한 표시가 곤란한 부분의 설계도서 작성에는 문자 또는 기호에 의한 설명이 가능하며, 제작 및 설치에 필요한 설명을 병기하여야 한다.

□ 제작 및 설치

○ 안내시설물은 제안된 시방서 및 설계도면을 토대로 제작하며 사업예산 범위내 최대한 고품질, 고효율의 제품이 제작될 수 있도록 제안한다.

○ 안내시설물은 안정성 및 유지 관리의 편리성이 뛰어나도록 제작되어야 하며, 설치 후 사후관리방안 및 옥외광고물등 관리법령에 적합하여야 한다.

○ 안내시설물의 주재료는 현장여건 등 적용가능한 모든 소재 및 기법을 사용할 수 있으며, 환경 친화적이고 외부 환경에 장기간 견딜 수 있는 견고성과 내구성, 구조적인 안정성을 갖추어야 한다.

○ 하절기 또는 동절기의 온도와 강수, 강설 등의 요인에 의해 형태나 색채가 변화되지 않도록 설치기준을 강화하여야 한다.

○ 안내시설물 제작 및 설치에 사용되는 모든 기자재는 KS제품을 사용하여야 하며, 사인물의 유지 관리가 용이하고 관리비용이 최소화되도록 하여야 한다.

○ 안내시설물 제작 및 설치 시에는 공사와 협의하여 최종적으로 과업지시자가 지정한 장소에 설치하여야 하며 책임자급을 현장에 배치하여 업무추진에 만전을 기하고 과업수행 시 나타나는 문제점과 과업내용에 대해서는 수시로 과업지시자와 협의하여야 한다.

2. 위반사항에 대한 조치

○ 다음의 사유가 발생한 경우 과업수행상 특별한 사유가 없는 한 계약 위반행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

- 과업지시자의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행한 때

- 과업내용과 실제과업을 다르게 수행하거나 제출서류 등에 중대한 차이가 있어 적절한 과업수행을 기대할 수 없는 경우

- 기타 계약조건을 위반한 때

- 기타 과업수행이 어렵다고 인정되는 경우

○ 상기 항에 해당될 경우, 과업지시자는 과업수행자에 대하여 일체의 용역대가를 지불하지 아니함은 물론이고, 기 지급분이 있는 경우 과업수행자는 이를 즉시 반환 조치하고 손해배상을 하여야 한다.

[별 첨] 원가계산서, 가격산출내역서, 가격세부산출내역서

<서식1>

원  가  계  산  서

구 분 항 목			금 액	구 성 비	비 고
순용역원가	재료비
		소 계
	노무비
		소 계
	경비
		소 계
일반관리비 ( 5%이하)
이 윤 (10%이하)
총 원 가
부 가 가 치 세
총 사 업 비

※ 원가계산서 작성내용에 따라 줄수를 증감해도 됨.

※ 원가계산서의 기초자료인 공종별 내역서를 첨부하여야 함.

<서식2>

가 격 산 출 내 역 서

입 찰 건 명
입 찰 금 액 (부가세 포함)	금 원정 (금 )
금 액 구 성 내 역
구 분	금 액	비 고
창작 및 디자인비		창작 및 디자인비
설 계 비		도면 및 내역서 작성 비용 등
제 작 비		조형물 및 안내판 제작비
설 치 비		운반, 시공비
전기공사비		전기, 조명공사비
부대공사비		폐기물처리, 주변정리 등
기타관리비		이윤, 보험, 관리비 포함
소 계
부가가치세		10%
합 계
제 안 금 액
입찰 금액에 대한 가격 세부산출 내역서를 첨부하여 위와 같이 입찰함 2014년 월 일 주 소 : 업체명 : 성 명 : (인) 붙 임 : 가격세부산출내역서 1부 제주관광공사 사장 귀하

<서식3>

가 격 세 부 산 출 내 역 서

구분	항 목	수량	단가	금액 (원)	산 출 근 거	비 고

주) 세부항목을 구분하여 자유롭게 작성