2024년 자체 안전감찰 결과보고

2024. 10

2024년 자체 안전감찰 결과보고

□ 안전감찰 개요

❍ 점검기간 : 2024. 10. 10 ~ 10. 11

❍ 점검범위 : 공사 관련 시설·사업장에 대한 안전관리 실태 제반 점검

❍ 점검반 구성 : 3명

- 공사 감사팀 2명

- 외부전문가 1명

□ 중점 점검사항

❍ 제주웰컴센터, (중문) 지정면세점 등 공사 관련 시설·사업장에 대한 제반 안전관리 실태 점검

- 화재, 비상상황, 안전관리, 보안, 청결 등 관리실태 제반

□ 주요 감찰결과

주요내용	주요내용	주요내용
위험물 탱크 저장소(발전기용) 누유 예방 필요	보일러용 위험물 탱크 저장소는 사용 여부에 따라 밸브 개폐 필요	비상조명등 조도(밝기) 점검 필요

주요내용	주요내용	주요내용
3층, 4층 방화셔터 일제 작동 여부 점검 필요	비상 통로 적치물에 대한 적절한 보관 방안 필요	비상 통로 주변 적치물 적절한 보관 방안 필요